

Kịch bản ứng phó sự cố đối với sự cố nguồn phóng xạ được phát hiện tại tại một cơ sở thu mua sắt thép phế liệu
Mô tả chung
Loại sự cố: Nguồn phóng xạ vô chủ
Thời gian và địa điểm diễn tập:

Số lượng người tham gia:

Mục tiêu chính của diễn tập: 
· Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố;

· Kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng ứng phó;
· Kiểm tra công tác trao đổi thông tin liên lạc trong ứng phó;
· Kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của các biểu mẫu thu thập dữ liệu cần thiết.
Tổng quan về sự cố:

Một nguồn phóng xạ được phát hiện tại một cơ sở thu mua thép phế liệu. Một số người đã bị chiếu xạ. Chủ cơ sở gọi điện tới Sở KH&CN thông báo về sự việc. Sở KH&CN và các đơn vị khác tiến hành ứng phó theo kế hoạch ứng phó sự cố.
Các tổ chức tham gia:
·  Sở KH&CN;

·  Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ;

·  Cảnh sát phường;

·  Cơ sở thu mua sắt thép phế liệu 

Phạm vi và giới hạn của việc diễn tập

Quá trình diễn tập kéo dài trong khoảng thời gian 2h tại một cơ sở thu mua thép phế liệu trong nội thành thành phố Nha Trang. Nguồn phóng xạ sử dụng trong diễn tập là nguồn thật. Độ nghiêm trọng của sự cố có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu hoặc tình hình thực tế.
Mô tả sự cố
Thứ..., ngày ..., tại cơ sở thu mua phế liệu số 273 đường NH, Phường ABC, Quận XYZ, thành phố Nha Trang tiếp nhận một lô hàng thép phế liệu.

Hàng được bốc dỡ từ lúc 9h30 sáng. Có 3 nhân viên tham gia bốc dỡ hàng xuống sân bãi của cửa hàng.

Khoảng 10h bỗng một nhân viên phát hiện thấy một bình hình trụ có nắp đậy được bắt vít rất chặt. Nhân viên này gọi các người khác đến xem. Mọi người tò mò xem xét vật thể lạ này. Trên thân bình có một mảnh kim loại hình chữ nhật, trên đó có nhiều chữ viết bằng tiếng nước ngoài nhưng đã bị xây xước nhiều nên rất khó đọc. Ngoài ra trên miếng kim loại đó có hình gồm 3 cánh quạt xếp cách đều nhau và phía dưới có dòng chữ bị xoá còn lại nét chữ “Ra……ve”. Các nhân viên đều không để ý đến các dòng chữ và hình vẽ trên thân bình. Họ tiếp tục tìm cách để mở nắp. Một người lấy kìm búa và mỏ lết ra sức mở nắp bình. Sau 15 phút họ mở được nắp bình ra, bên trong chỉ có 1 thỏi kim loại nhỏ làm bằng thép không rỉ, có một ít bột bên trong bình. Mọi người truyền tay nhau xem và thấy không có gì hấp dẫn nên họ vứt thỏi kim loại xuống ngay cạnh bình kim loại đó. Sau đó mọi người ngồi tán chuyện và uống nước tại chiếu nghỉ gần đó.

Khoảng 12h. Anh A quản lý cửa hàng đến kiểm tra công việc và phát hiện thấy bình hình trụ bị tháo nắp trên đó có hình hoa thị mờ có dòng chữ như trên, ngoài ra còn thấy một ít bột trong đó. Sau khi trao đổi với nhân viên, anh A nghi ngờ đây là bình chứa nguồn phóng xạ và yêu cầu mọi người đứng tránh ra xa, gọi điện ngay Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Sở KH&CN) báo cáo về phát hiện của mình đồng thời yêu cầu trợ giúp.
Tóm tắt kịch bản
	STT
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1
	12h:00 
	Bắt đầu phát hiện vật thể lạ.

	2
	12h15
	Chủ cơ sở gọi điện thoại tới Sở KH&CN Khánh Hòa


	3
	12h25
	Sở KH&CN Khánh Hòa gọi điện thoại tới chủ cơ sở

	4
	12h35
	Sở KH&CN xác định mức báo động, gọi điện thoại thông báo tới công an phường, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX, BCH ƯPSC thành phố.

	5
	12h40
	Công an phường xuống hiện trường tiến hành tác nghiệp

	6
	13h30
	Nhóm đánh giá an toàn bức xạ tới hiện trường tiến hành tác nghiệp

	7
	14h20
	Nhóm đánh giá an toàn bức xạ hoàn thành các tác nghiệp cần thiết, bắt đầu tiến hành đưa nguồn phóng xạ vào bình chì

	8
	14:30
	Hoàn thành việc đưa nguồn phóng xạ vào bình chì.

Họp báo cáo kết thúc ưpsc.


4. Danh sách phân vai

	STT
	Nhân vật
	Ký hiệu
	Tên cán bộ
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại

	
	Sở KH&CN
	
	
	
	

	1
	Chỉ huy Sở KH&CN 
	CHS
	
	Sở Khoa học và Công nghệ KH
	

	2
	Chuyên viên Sở
	CVS
	
	Sở Khoa học và Công nghệ KH
	X1

	
	Đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ (HTKT ATBX)
	
	
	
	

	3
	Trưởng nhóm đánh giá bức xạ 
	CG1
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	X2

	4
	Chuyên gia 2
	CG2 
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	5
	Chuyên gia 3
	CG3
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	6
	Chuyên gia 4
	CG4
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	7
	Chuyên gia 5
	CG5
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	8
	Chuyên gia 6
	CG6
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	
	Công an Phường
	
	
	
	

	7
	Chỉ huy CA
	CA1
	
	Công an phường ABC
	X3

	8
	Công an 2
	CA2
	
	Công an phường ABC
	

	9
	Công an 3
	CA3
	
	Công an phường ABC
	

	
	Cơ sở thu mua phế liệu
	
	
	
	

	10
	Chủ cơ sở - Anh A
	
	
	
	X4

	11
	Nhân viên
	NV1
	
	
	

	12
	Nhân viên 2
	NV2
	
	
	

	13
	Nhân viên 3
	NV3
	
	
	


5. Các sự kiện của kịch bản

	C1
	
	Thông báo và tiếp nhận thông tin ban đầu
	
	

	STT
	Khung thời gian
	Các sự kiện chính
	Nhóm thực hiện 
	Hành động ứng phó cụ thể

	I.1
	12:00
	Phát hiện thấy vật lạ có một số dấu hiệu khó hiểu
	Chủ cơ sở - Anh A
	Chủ cơ sở phát hiện thấy lạ có một số dấu hiệu khó hiểu. Gọi điện thông báo cho Sở KH&CN Khánh Hòa

	I.2
	12:15
	Anh A (chủ cơ sở) nghi ngờ vật này là chất phóng xạ, yêu cầu mọi người tạm thời tránh xa khu vực này và gọi điện cho Sở KH&CN 


	Anh A + CVS 
	Anh A quay số điện thoại X1 gặp và trao đổi với chuyên viên Sở CVS

Anh A thông báo:

· Thông tin sơ bộ về cơ sở

· Tên cơ sở

· Địa điểm

· Người chủ cơ sở

· Số điện thoại liên lạc của anh A: X4
· Mô tả về vật thể nghi ngờ

· Bình hình trụ bị tháo nắp

· Trên bình có hình 3 cánh quạt

· Có dòng chữ ” Ra....ve“

· Nghi ngờ đây là bình chứa nguồn phóng xạ. 

· Xin trợ giúp của Sở KH&CN
CVS nhận điện thoại:
· Nhận và ghi lại thông tin của anh A vào Phiếu thu thập thông tin X1


	I.3
	12:20
	Tra cứu thông tin con thiếu để chuẩn bị cho bước thu thập thông tin cần thiết từ chủ cơ sở
	CVS
	CVS đối chiếu thông tin vừa ghi lại với thông tin còn thiếu. Hỏi nếu cần thiết để bổ sung thông tin.

	I.4
	12:25
	Lấy thêm thông tin cần thiết từ cơ sở và đưa ra một số biện pháp bảo vệ tạm thời.
	CVS + Anh A
	CVS gọi điện cho anh A:

· Yêu cầu mọi người tránh xa vật thể nghi ngờ tối thiểu 30 mét

· Không rời khỏi cơ sở trước khi cơ quan chức năng đến 
· Hỏi thêm (so sánh với phần nào còn thiếu trong mẫu thu thập để hỏi thêm) và xác nhận thông tin chính xác.

· Thời gian phát hiện vật thể

· Lô phế liệu chuyển đến từ lúc nào

· Có người tiếp cận gần vật thể lạ này hay không

· Tình hình sức khoẻ của những người tại đây

	C2
	
	Khởi động ứng phó sự cố
	
	

	II.1
	12:35
	Khởi động kế hoạch ứng phó sự cố
	CVS + Chỉ huy UPSC của Công an Phường ABC
	Quay số điện thoại gọi cho công an Phường theo số X3 gặp CA1

CVS thông báo:

· Thông tin về cơ sở có nghi ngờ có nguồn phóng xạ. Yêu cầu công an cử người xuống cơ sở để nắm tình hình và bảo đảm trật tự trị an ở khu vực này.

· Cần thực hiện một số biện pháp ngay: lập hàng rào bán kính 30m xung quanh đống phế thải có vật thể nghi ngờ. Kiểm soát không cho người đi vào khu vực này. 

· Lập danh sách những người có mặt tại hiện trường từ buổi sáng sớm đến lúc công an đến hiện trường.

· Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho CHS theo số điện thoại XXX

CA1 nhận thông báo



	II.2
	12:40
	Tác nghiệp trong Sở KH&CN
	CVS + Chỉ huy UPSC của Sở KH&CN (CHS)
	CVS báo cáo CHS

· Phân loại mức báo động (tra Bảng phân loại mức báo động) theo tình huống sự cố tại cơ sở thu mua phế liệu theo các thông tin cơ sở.  Xác định là Mức báo động cấp 2.

· Nộp Phiếu thu thập thông tin X1
· Đề xuất cử Đơn vị HTKT ATBX đến hiện trường để phối hợp ứng phó.

	II.3
	12:45
	Kết nối với Đơn vị HTKT ATBX
	Chỉ huy UPSC của Sở KH&CN + Giám đốc Đơn vị HTKT ATBX
	Quay số điện thoại gọi đến Đơn vị HTKT ATBX theo số X2
· Thông báo thông tin:

· Địa điểm xảy ra sự cố

· Có các dấu hiệu của nguồn phóng xạ vô chủ

· Bình đựng nguồn phóng xạ bị phá vỡ, nghi có bột phóng xạ

· Có người tiếp xúc với thỏi kim loại chứa trong bình

· Yêu cầu Trung tâm cử người xuống đánh giá bức xạ tại cơ sở

	II.4
	12:50
	Báo cáo tình hình sơ bộ cho Ban UPSC Thành phố
	Chỉ huy UPSC + Trưởng ban UPSC Thành phố
	Quay số điện thoại cho Trưởng ban (SĐT XXXX)
· Thời gian, địa điểm xảy ra sự cố
· Sự cố được đánh giá tạm thời ở mức báo động cấp 2

· Đã điều động công an xuống giữ trật tự trị an và yêu cầu công an báo cáo tình hình đảm bảo an ninh khu vực.

· Đã điều động Đơn vị HTKT ATBX xuống khảo sát và đánh giá bức xạ và yêu cầu Trung tâm thường xuyên báo cáo tình hình bức xạ tại hiện trường.

· Sẽ báo cáo tình hình tiếp theo


	III
	
	Nhánh 1 
	Công an
	

	III.1
	12:40
	CA triệu tập 
	CA Phường
	CA 1 triệu tập thêm CA2, CA3 cùng xuống hiện trường

	III.2
	12:55
	CA phường xuống hiện trường
	
	Nhóm 3 CA xuống hiện trường

Tại trước cơ sở, 

· Chỉ huy CA1 phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

· CA2 khoanh vùng, lập danh sách thông tin những người tiếp xúc với vật thể lạ

· CA3 bảo vệ trật tự xung quanh khu vực khoanh vùng



	III.3
	13:00
	Thực hiện khoanh vùng, lập danh sách 
	CA2
	· CA2 thực hiện khoanh vùng theo hướng dẫn của Sở KH&CN
· Lấy dây khoanh bán kính 30m xung quanh khu vực phế liệu

· Lập danh sách những người có mặt ở hiện trường theo Phiếu điều tra công an X2 

· Báo cáo CA1 đã hoàn thành công việc.

	III.4
	13:00
	Giữ gìn trật tự trị an, tiếp soát tiếp cận
	CA3
	· Thực hiện nhiệm vụ

· Ngăn chặn người muốn tiếp cận

· Giữ gìn trật tự

· Hướng dẫn mọi người không tập trung xung quanh khu vực hàng rào

· Yêu cầu một số nhân viên của cửa hàng đứng tại khu vực hàng rào để bảo vệ an ninh

· Báo cáo chỉ huy (CA1) về tình hình trị an.



	III.5
	13:15
	Báo cáo tình hình cho Chỉ huy UPSC của Sở KH&CN, Báo cáo Lãnh đạo công an thành phố
	CA1 + CHS
	· Gọi điện Báo cáo Chỉ huy UPSC Sở

· Đã khoanh vùng xung quanh khu vực theo yêu cầu

· Đã thực hiện đảm bảo trật tự trị an

· Không cho người tiếp cận vào khu vực hàng rào

· Đã lập danh sách những người tiếp cận gần vật thể lạ và toàn bộ nhân viên của cơ sở

· Báo cáo Lãnh đạo công an: 

· Đã thực hiện các yêu cầu của Sở KH&CN
· Vấn đề đảm bảo trật tự trị an tại cơ sở đang được đảm bảo



	III.6
	13:20
	Nhân dân xung quanh gây mất trật tự trị an

(Đưa vào âm thanh ồn ào)
	CA3, CA1
	CA3 báo cáo:

· Một số đông người dân bắt đầu tụ tập và bàn tán

· Nhiều người cố gắng tiếp cận vào khu vực hàng rào ngăn cách

· Xuất hiện một số phóng viên

· Yêu cầu hỗ trợ
CA1 nhận thông báo từ CA3

	III.7
	13:25
	
	CA1 + CHS + Lãnh đạo Sở CA
	CA1 gọi điện cho Chỉ huy UPSC, Lãnh đạo Sở CA

· Báo cáo diễn biến tình hình về trật tự trị an

· Yêu cầu trợ giúp người đến đảm bảo an ninh

· Cử người phát ngôn đến làm việc với báo chí

	III
	
	Phần phối hợp
	CA + ATBX
	Tác nghiệp giữa Công an và Nhóm đánh giá bức xạ 

	III.8
	13:30
	Nhóm đánh giá bức xạ đến hiện trường
	Trưởng nhóm đánh giá CG1+ CA1
	· Trưởng nhóm báo cáo cho CA1 về nhiệm vụ và thành phần nhóm đánh giá bức xạ 

· Đề nghị cung cấp danh sách những người có mặt tại hiện trường mà công an đã lập

· Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm làm việc

	III.9
	13:35
	Trao đổi, phối hợp, chuyển giao khu vực cho nhóm đánh giá 
	CA1 trao đổi với Nhóm đánh giá bức xạ
	· Cung cấp các thông tin

· Đưa cho Nhóm đánh giá  Danh sách người có mặt tại cơ sở (phiếu điều tra công an X2)
· Tạo điều kiện cho Đoàn đi qua khỏi dân chúng để vào khu vực hàng rào

	III.10
	13:35
	Hướng dẫn an toàn cho công an
	CG1
	Phát "Hướng dẫn an toàn" cho công an CA1


	IV
	
	Nhánh 2
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	
	Bước 1
	Thành lập Nhóm đánh giá
	
	

	IV.1
	12:50
	Thành lập Nhóm đánh giá bức xạ của Đơn vị HTKT ATBX
	05 người của Đơn vị HTKT ATBX
	1 Trưởng nhóm CG1, 4 thành viên CG2, CG3, CG4, CG5

Tại Trụ sở
Nhóm trưởng CG1 phân công:

· CG2:

· Khảo sát suất liều xung quanh khu vực để định vị nguồn. Xác định lại hàng rào khoanh vùng.

· Xác định đồng vị phóng xạ.

· CG3:

· Đánh giá nhiễm bẩn tại khu vực xảy ra sự cố. 

· CG4: 

· Phỏng vấn, lấy thông tin từ các nhân viên cửa hàng để đánh giá liều của các nạn nhân

· CG5: Hỗ trợ CG3

· Các chuyên viên chuẩn bị thêm: quần áo bảo hộ, bình chì có nắp, que gắp dài, 04 liều kế cá nhân điện tử hiện số, biển cảnh báo phóng xạ, dây chăng, thước laser, các Phiếu ghi số liệu (phiếu kiểm soát liều của các CG ứng phó, phiếu kết quả đo suất liều bức xạ tại các vị trí trong khu vực, phiếu kết quả đo nhiễm bẩn phóng xạ, phiếu điều tra thông tin nhân viên,...)

	
	Bước 2
	Nhóm đánh giá bức xạ đến hiện trường
	
	Nhóm đánh giá đến khu vực sự cố và trao đổi với Chỉ huy công an CA1 (như phần III 8,9,10)

	IV.2
	13:30
	Trao đổi bên ngoài với Chỉ huy Công an
	
	

	
	13:40
	Tiến đến hàng rào khoanh vùng
	
	

	
	Bước 3
	Tiến hànhKhảo sát đánh giá bức xạ
	
	

	IV.3
	13:40
	Chuẩn bị cho đo suất liều khu vực 
	CG2
	· Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo bức xạ. Xác nhận thiết bị hoạt động tốt.

· Đeo liều kế điện tử có báo động.

· Mặc quần áo bảo hộ.

· Lấy 01 thiết bị đo suất liều.

	IV.4
	13:40
	Chuẩn bị đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ
	CG3, CG5
	· Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo bức xạ. Xác nhận thiết bị hoạt động tốt.

· Kiểm tra thiết bị liên lạc.

· Đeo liều kế điện tử có báo động.

· Mặc quần áo bảo hộ chống nhiễm bẩn phóng xạ 

· Chuẩn bị theo bộ kít lấy mẫu nhiễm bẩn.

	IV.5
	13:40
	Đánh giá nhiễm bẩn cá nhân

Thu thập thông tin

Xác định nạn nhân bị chiếu xạ quá liều
	CG4 + anh A + 03 nhân viên + dân chúng
	· Đánh giá nhiễm bẩn cá nhân đối với những người sơ tán

· Thu thập thông tin theo Phiếu điều tra số X3
· Xác định nạn nhân bị chiếu xạ quá liều

Các thông tin trao đổi:

· CG4:

· Phát hiện khi nào, lô phế liệu về khi nào

· Những ai tiếp xúc

· Thời gian tiếp xúc, khoảnh cách tiếp xúc 

· Có gì bên trong bình trụ
· Anh A:

· Bình mới bị một số nhân viên phá ra, có một thỏi bọc thép không rỉ và đã ném lại cùng vào đống phế liệu nơi đặt bình trụ.

· Có 3 nhân viên tiếp xúc và ở gần khu vực đống phế liệu này là NV1, NV2, NV3

CG4 gặp và phỏng vấn 03 nhân viên trên: 

· tiếp xúc nguồn ở khoảng cách nào

· thời gian tiếp xúc bao lâu

· bình chì hay vật thể lạ có dấu hiệu gì khác thường: nứt, rỉ, có bột,… 

· có triệu chứng gì không

Các nhân viên trả lời:
· NV1: 

· Mở nắp nguồn. 15 phút

· Cầm tay vào thỏi kim loại bọc thép không rỉ. 10 giây

· Ngồi uống nước cách 5 m. 30 phút.  

· Có thấy bột mầu trắng trong bình hình trụ

· Chưa thấy triệu chứng gì với sức khoẻ

· NV2:

· Cầm tay vào thỏi kim loại. 10 giây

· Ngồi uống nước cách 5 m. 30 phút.  

· Chưa thấy có triệu chứng gì với sức khoẻ

· NV3: 

· Ngồi uống nước cách 5 m. 30 phút.

· Chưa thấy có triệu chứng gì với sức khoẻ

Ghi vào Phiếu điều tra X3
Báo cáo kết quả với CG1

	IV.6
	13:50
	Tính toán liều nạn nhân
	CG1, CG6 
	· Điện thoại cho CG6 trực ở trụ sở Trung tâm

· Yêu cầu tính liều những nạn nhân theo Phiếu điều tra X3
· Báo cáo kết quả 

	IV. 7
	13:50
	Có các số liệu về nguồn phóng xạ, phông bức xạ
	CG2
	· Tiến hành đánh giá suất liều tại hàng rào ban đầu. Kết quả nhỏ hơn 100 μSv/h. Đủ đảm bảo yêu cầu. Không cần lập lại hàng rào khoanh vùng.

· Báo cáo kết quả với CG1

· Báo cáo kết quả kiểm soát liều cá nhân của mình cho CG1

	IV.8 
	
	Đo suất liều trong khu vực, định vị và nhận diện nguồn 
	CG3, CG5
	·  Xác định mốc một số giá trị suất liều. Cắm mốc.

· Lập kế hoạch xác định vị trí nguồn phóng xạ

· Xác định vị trí có suất liều cao nhất - dấu hiệu xác định vị trí nguồn. Xác định được nguồn và bình hình trụ tại vị trí X1. 

· Khoảng cách 1 mét cách bình hình trụ (vị trí X2). Suất liều đo được khoảng 100 mSv/h. 

· Xác định đồng vị phóng xạ. Kết quả là Co-60.
· CG3 rút ra biên giới hàng rào khoanh vùng.

· Báo cáo kết quả liên tục bằng bộ đàm với CG1

· Báo cáo kết quả kiểm soát liều cá nhân của mình sau khi ra hàng rào cho CG1

	IV.9
	13:50
	Xác định hoạt độ phóng xạ của nguồn
	CG1, CG6 
	· Điện thoại cho Cán bộ Trung tâm trực ở trụ sở

· Yêu cầu tính toán hoạt độ của nguồn theo thông tin trong  Phiếu khảo sát suất liều khu vực X4
· Báo cáo kết quả 

	IV.10
	13:55
	Xác định thử thời gian lấy mẫu nhiễm bẩn

(Lấy mẫu tại 1 m)
	CG1, CG3, CG5
	CG1 yêu cầu CG3, CG5 diễn tập thử lấy mẫu nhiễm bẩn để xác định thời gian tiếp xúc gần nguồn phóng xạ.

· Thời gian của CG3: 10 giây/1 mẫu

· Thời gian của CG5: 15 giây/1 mẫu

	IV.11
	14:00
	Quyết định thời gian lấy mẫu nhiễm bẩn
	CG1
	CG1 yêu cầu:

· Thời gian cho mỗi người tham gia lấy mẫu nhiễm bẩn không được vượt quá 10 phút đối với những người lấy mẫu từ vị trí X2

	IV.12
	14:05
	Lấy mẫu thực tế, đo nhiễm bẩn
	CG3, CG5
	· CG3 lấy mẫu nhiễm bẩn ở mẫu bột trong bình hình trụ. Sau đó rút ra ngoài.

· CG5 đo phóng xạ của mẫu. Kết quả đo bằng phông. Xác định không có nhiễm bẩn phóng xạ.

· Kiểm tra liều cá nhân và báo cáo kết quả cho CG1

	IV.13
	14:10
	Thu thập thông tin
	CG1
	CG1 tập hợp thông tin từ CG2, CG3, CG4, CG5 và CG6 tại Trung tâm:

· Sơ đồ các vị trí nguồn, bình chứa, biên giới khoanh vùng, các vị trí đo suất liều.

· Phiếu ghi kết quả đo suất liều khu vực X4
· Phiếu ghi kết quả đo nhiễm bẩn phóng xạ X5
· Phiếu ghi liều của nhân viên ứng phó X6
· Phiếu điều tra X3 có thêm thông tin về liều của nạn nhân

· Thông tin về nguồn: đồng vị, hoạt độ

	IV.14
	14:10
	Thảo luận nhóm đánh giá và kết luận 
	CG1, CG2, CG3, CG4, CG5
	Kết luận:

· Không có nhiễm bẩn phóng xạ

· Nguồn vẫn trong tình trạng kín

· Bình hình trụ bị mở nắp không có nguồn

· Nguồn đang nằm lẫn trong đống phế liệu

· Nguồn phóng xạ là Co-60. Hoạt độ khoảng 10 Ci.

· Có người bị chiếu xạ quá liều

Đề xuất phương án:

· Cử nhân viên y tế đến đưa các bệnh nhân bị chiếu xạ quá liều vào bệnh viện.

·  Thu hồi nguồn và đưa về nơi cất giữ an toàn.
· Nhóm có khả năng thực hiện thu hồi nguồn.

	IV.15
	14:20
	Báo cáo Ban chỉ huy UPSC Sở KH&CN

	CG1 + CHS
	Trưởng nhóm gọi điện cho CHS

· Trưởng nhóm báo cáo:

· Thông tin nạn nhân bị chiếu xạ quá liều. 

· Không có nhiễm bẩn phóng xạ.

· Đánh giá được là nguồn Co-60. hoạt độ sợ bộ của nguồn khoảng 10 Ci.
· Đã kiểm soát được tình hình bức xạ, đã khoanh vùng.

· Nguồn chưa đưa vào bình chứa

· Khu vực kiểm soát đã được cách ly.

· Trưởng nhóm đề xuất:

· Nhóm kỹ thuật có đầy đủ các phương tiện cần thiết đến thu hồi nguồn. Đề nghị Chỉ huy đồng ý phương án thu hồi.
· Trưởng nhóm yêu cầu trợ giúp

· Cử nhân viên y tế đến trợ giúp cho các nạn nhân bị chiếu xạ quá liều, bị hoảng loạn tâm lý, ...

Chỉ huy ứng phó sự cố CHS nghe báo cáo, phê duyệt yêu cầu trợ giúp y tế và phương án hành động thu hồi nguồn.

	IV.16
	
	Thu hồi nguồn, kiểm tra lại khu vực
	CG1, CG2, CG3, CG4
	· Đưa nguồn vào bình trì.

· Kiểm tra lại hiện trường. Khẳng định không còn nguồn khác ở hiện trường.

· Báo cáo đã kết thúc việc thu hồi nguồn. Cơ sở đã trở về tình trạng bình thường.

	
	14:30
	Các sự kiện khác tiếp theo
	Không yêu cầu trong kịch bản lần này!
	Chỉ huy ứng phó sự cố đã điều động nhóm trợ giúp y tế. 

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khoẻ.

Nguồn đưa về cất giữ về nơi lưu giữ an toàn.

Công an được thông báo kết thúc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, phân luồng giao thông, sơ tán dân.

	
	
	Tổng kết sự cố
	Không yêu cầu trong kịch bản lần này!
	Họp báo cáo về sự cố. 

Tổng hợp và gửi báo cáo cho UBND Thành phố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

	
	14:30
	Kết thúc kịch bản!
	
	


Thông tin cần lưu ý khi tiến hành diễn tập 

1. Trưởng Ban tổ chức diễn tập

·  Điều hành chung toàn bộ quá trình diễn tập;

·  Giải quyết vướng mắc giữa các bên tham gia diễn tập;

·  Quyết định dừng diễn tập nếu quá trình diễn tập gây mất an toàn;

·  Thành lập Nhóm đánh giá diễn tập (ĐGDT) độc lập với các lực lượng tham gia diễn tập ưpsc.

2. Nhóm đánh giá diễn tập

Nhóm ĐGDT đánh giá quá trình diễn tập trên các mặt sau:

·  Công tác chuẩn bị mặt bằng, trang thiết bị diễn tập của các lực lượng tham gia diễn tập;

·  Các mục tiêu của diễn tập ưpsc:

· Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố;

· Kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng ứng phó;

· Kiểm tra công tác trao đổi thông tin liên lạc trong ứng phó;

· Kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của các biểu mẫu thu thập dữ liệu cần thiết.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
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