

Kịch bản ứng phó sự cố đối với sự cố
mất nguồn phóng xạ tại một cơ sở bức xạ
Mô tả chung
Loại sự cố: Thất lạc nguồn phóng xạ
Thời gian và địa điểm diễn tập:

Số lượng người tham gia:

Mục tiêu chính của diễn tập: 
· Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố;

· Kiểm tra năng lực của đơn vị hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ.
Tổng quan về sự cố:

Một cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong thiết bị đo công nghiệp bị mất nguồn. Sau khi tìm kiếm và không thấy nguồn, chủ cơ sở gọi điện thông báo cho công an khu vực. Qua điều tra, công an phát hiện nguồn phóng xạ  do một công nhân lấy trộm. Công nhân này đã tháo hệ đo và cất giấu tại nhà riêng. Lực lượng công an và hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ tới nhà riêng nhân viên này thu hồi nguồn phóng xạ.
Các tổ chức tham gia:
·  Sở KH&CN;

·  Công an khu vực;

·  Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ;

·  Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX 

Phạm vi và giới hạn của việc diễn tập

Quá trình diễn tập kéo dài trong khoảng thời gian 2h00 tại một nhà máy xi măng và một nhà dân trên địa bàn thành phố Nha Trang. Nguồn phóng xạ sử dụng trong diễn tập là nguồn Cs-137 hoạt độ 40 mCi. Độ nghiêm trọng của sự cố có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu hoặc tình hình thực tế.
Mô tả sự cố
8h thứ 2, ngày 27/12, tại nhà máy xi măng ABC, nhân viên B vận hành thiết bị đo mức nhận thấy không còn tín hiệu từ thiết bị đo. Sau khi kiểm tra, nhân viên này phát hiện hệ đo không còn trên dây truyền. Nhân viên A ngay lập tức gọi điện báo cho anh A- giám đốc nhà máy về sự việc. Anh A huy động toàn bộ nhân viên cơ sở tìm nguồn. 

Sau khi tìm kiếm và không thấy, khoảng 9h anh A gọi điện báo cho công an khu vực và sở khoa học và công nghệ tỉnh.

9h30, công an khu vực và cán bộ sở có mặt tại nhà máy. Lực lượng công an tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong khi nhân viên sở sử dụng thiết bị đo bức xạ tìm kiếm nguồn.

10h, sau khi tiến hành điều tra, lực lượng công an phát hiện ra một nhân viên C của nhà máy đã tháo hệ đo và hiện đang cất giấu tại nhà riêng.
10h30, lực lượng công an và nhân viên sở tới nhà riêng của nhân viên C thu hồi nguồn phóng xạ.

Tóm tắt kịch bản
	STT
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1
	8h00 
	Nhân viên B phát hiện không còn tín hiệu từ hệ đo.

	2
	8h15
	Nhân viên B gọi điện thoại báo cho anh A giám đốc nhà máy.


	3
	8h20
	Anh A yêu cầu toàn bộ nhân viên tìm nguồn phóng xạ. 

	4
	9h00
	Sau khi tìm kiếm và không thấy nguồn, anh A gọi điện thông báo cho công an khu vực và Sở KHCN.

	5
	9h30
	Công an phường và cán bộ Sở xuống hiện trường tiến hành tác nghiệp

	6
	10h00
	Công an phát hiện ra anh C đã lấy trộm hệ đo và đang cất giữ tại nhà riêng.

	7
	10h30
	Công an và cán bộ Sở tới nhà anh C thu hồi nguồn phóng xạ.

	8
	11h00
	Hoàn thành việc thu hồi nguồn phóng xạ.


4. Danh sách phân vai

	STT
	Nhân vật
	Ký hiệu
	Tên cán bộ
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại

	
	Sở KHCN
	
	
	
	

	1
	Chỉ huy Sở KHCN 
	CHS
	
	Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
	S2

	2
	Chuyên viên Sở
	CVS
	
	Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
	S1

	3
	Trưởng nhóm ATBX
	CG1
	
	Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
	S3

	4
	Chuyên gia ATBX
	CG2
	
	Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
	

	
	Công an Phường
	
	
	
	

	5
	Chỉ huy CA
	CA
	
	Công an phường ABC
	C

	6
	Công an 
	CA1
	
	
	

	
	Nhà máy xi măng
	
	
	
	

	5
	Giám đốc nhà máy
	NVA
	
	Nhà máy xi măng 
	X

	6
	Nhân viên B
	NVB
	
	Nhà máy xi măng
	

	7
	Nhân viên C
	NVC
	
	Nhà máy xi măng
	


5. Các sự kiện của kịch bản

	C1
	
	Thông báo và tiếp nhận thông tin ban đầu
	
	

	STT
	Khung thời gian
	Các sự kiện chính
	Nhóm thực hiện 
	Hành động ứng phó cụ thể

	I.1
	8:00
	Phát hiện không còn tín hiệu từ hệ đo
	NVB
	NVB phát hiện thấy không còn tín hiệu từ hệ đo.
NVB xuống kiếm tra hệ đo.

	I.2
	8:15
	Nhân viên B gọi điện thoại cho anh A thông báo tình hình. 

	NVA + NVB 
	NVB quay số điện thoại X thông báo cho NVA:
NVB thông báo:

· Thông tin sơ bộ về tình hình
· Không còn tín hiệu khi bắt đầu ca trực;
· Đã xuống kiểm tra hệ đo và không thấy;
· Xin ý kiến chỉ đạo của NVA.
NVA chỉ đạo NVA:
· Tiếp tục tìm kiếm quanh hệ đo;
· Giữ kín thông tin.



	I.3
	8:20
	Anh A tới cơ sở và chỉ đạo nhân viên
	NVA - toàn bộ NV
	Sau khi xem xét tình hình, NVA chỉ đạo toàn bộ nhân viên:
· Tìm kiếm hệ đo trong toàn bộ cơ sở;

Toàn bộ nhân viên tìm kiếm hệ đo trong cơ sở.

	I.4
	9:00
	Sau khi tìm kiếm không thấy nguồn, anh A gọi điện thông báo tới công an khu vực và sở KHCN.
	NVA - CVS - CA
	NVA quay số điện thoại C trao đổi thông tin với CA:
NVA thông báo:
· Phát hiện nguồn thất lạc vào 8h00 sáng;

· Đã tìm kiếm trong cơ sở;

· Đề nghị lực lượng công an xuống trợ giúp.

CA yêu cầu NVA:

· Không cho phép toàn bộ nhân viên rời nhà máy;

· Không tiếp khách;

· Giữ nguyên hiện trường;

NVA quay số điện thoại S1 gặp CVS:
NVA thông báo:

· Phát hiện nguồn thất lạc vào 8h00 sáng;

· Thông số cơ bản về nguồn: số giấy phép, hoạt độ, mục đích sử dụng;

· Đề nghị sở cử cán bộ xuống trợ giúp.

CVS:

· Điền thông tin vào Phiếu thu thập thông tin X1;
· Yêu cầu NVA:

· Hạn chế nhân viên di chuyển trong nhà máy;

· Căng dây bán kính 30m từ hệ đo, không cho nhân viên tiếp cận khu vực để hệ đo; 
· Không cho phép nhân viên ra khỏi nhà máy;

· Sở sẽ cung cấp trợ giúp sớm.
NVA yêu cầu NVB:

· Căng dây thừng làm hàng rào tạp thời 30m ngăn cách khu vực hệ đo;

· Cảnh giới không cho phép ai ra vào khu vực đó.

NVB thực hiện theo yêu cầu của NVA.


	C2
	
	Khởi động ứng phó sự cố
	
	

	II.1
	9:00
	Khởi động kế hoạch ứng phó sự cố
	CVS + CHS + CG1 + CG2 
	Căn cứ vào thông tin của nhà máy và kế hoạch ứng phó sự cố, CVS xác định:
· Loại hình hoạt động của nhà máy thuộc nhóm nguy cơ 4;

· Tình huống sự cố vượt khả năng ứng phó của nhà máy và cần sự trợ giúp từ Tỉnh;

CVS quay số điện thoại S2 gọi tới CHS:

CVS:

· Thông báo sơ bộ về sự cố: 

· Tình hình chung;
· Nhóm nguy cơ;

· Giải pháp - cử một chuyên gia tới nhà máy;
CHS:

· Nhận thông báo từ CVS;

· Chấp nhận biện pháp cử một chuyên gia tới nhà máy;
· Yêu cầu CVS thông báo tới CG;

CVS quay số điện thoại S3 gọi CG:

CVS thông báo:

· Sơ bộ về sự cố

· Nhóm nguy cơ và quyết định của CHS;

· Yêu cầu CG chuân bị trang thiết bị và tới ngay nhà máy.

CG1:

· Nhận thông báo từ CVS;

CG1 và CG2 chuẩn bị:
· 2 bộ quần áo chống nhiễm bẩn phóng xạ;
· Thiết bị đo bức xạ cơ bản;

· Tay gắp và bình chì;
CG1 và CG2 di chuyển tới nhà máy

	
	9:00
	Tác nghiệp trong công an khu vực
	CA - CA1
	CA trao đổi với CA1:
· Thông tin vừa được nhà máy cung cấp: 
· Phát hiện nguồn thất lạc vào 8h00 sáng;

· Đã tìm kiếm trong cơ sở;

· Yêu cầu CA1 xuống nhà máy, phối hợp với chuyên gia sở KHCN tìm và thu hồi nguồn.

	II.2
	9:30
	Công an và chuyên gia sở xuống hiện trường tiến hành tác nghiệp

	II.3
	9h30
	Công an trao đổi với giám đốc nhà máy
	CA1 - NVA
	CA1 yêu cầu NVA:

· Thông báo sợ bộ lại sự cố tới thời điểm hiện tại:

· Đã tìm kiếm những đâu;

· Kết quả tìm kiếm;

· Có những dấu hiệu khả nghi nào;

· Cung cấp danh sách nhân viên làm ca trước.
NVA trả lời:

· Tình hình sự cố hiện tại:

· Những địa điểm đã tìm: khu vực có hệ đo và vùng lân cận;

· Chưa tìm thấy nguồn;

· Chưa có dấu hiệu khả nghi;

· Cung cấp cho CA1 danh sách nhân viên làm ca trước (Danh sách NV01).

CA1 yêu cầu NVA:

· Triệu tập tất cả nhân viên làm ca trước để thẩm vấn;

· Giữ nguyên hiện trường.

	
	9:30
	Chuyên gia sở KHCN tới hiện trường tác nghiệp
	CG1 - CG2 - NVA
	NVA trao đổi với CG1 sơ bộ về sự cố:

· Đã tìm kiếm những đâu;

· Kết quả tìm kiếm;

· Không có dấu hiệu khả nghi;

CG1 và CG2 chuẩn bị cho việc tìm kiếm nguồn phóng xạ:

· Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo bức xạ. Xác nhận thiết bị hoạt động tốt.

· Kiểm tra thiết bị liên lạc.

· Đeo liều kế điện tử có báo động.

· Mặc quần áo bảo hộ chống nhiễm bẩn phóng xạ 

· Chuẩn bị theo bộ kít lấy mẫu nhiễm bẩn.
CG1 và CG2 tìm kiếm nguồn phóng xạ:

· CG1 dò tìm trong khu vực hệ đo:

· Khảo sát từ hàng rào tạm thời 30m, tiến dần vào khu vực hệ đo (kết quả suất liều đo được là 0.1 µSv/h bằng với phông môi trường).

· CG2 dò tìm từ khu vực hệ đo ra ngoài:

· Khảo sát từ hàng rào tạm thời 30, tiến dần ra ngoài khu vực và các vùng lân cận (kết quả suất liều đo được là 0.1 µSv/h bằng với phông môi trường).

CG1 và CG2 tiếp tục tìm kiếm nguồn phóng xạ tại các khu vực khác trong nhà máy.

	II.4
	10:00
	Công an phát hiện ra anh C đã lấy trộm hệ đo và đang cất giấu tại nhà riêng
	CA1 - NVC
	NVC khai nhận với CA1:

· Cho rằng hệ đo đắt tiền nên có ý định lấy cắp;

· Đã chuẩn bị dụng cụ tháo rỡ từ trước;

· Trong làm đêm qua đã vào tháo trộm;
· Hiện đang cất giấu toàn bộ hệ đo tại một vị trí trong nhà riêng.

	
	
	Công an thông báo cho giám đốc, chuyên gia sở KHCN
	CA1 - NVA - CG1, CG2
	CA1, NVA, CG1, CG2 họp:

· Đã phát hiện ra nơi giữ nguồn;
· Đoàn sẽ tới ngay nhà NVC để thu hồi nguồn.

	II.5
	10h30
	Công an và cán bộ Sở tới nhà anh C thu hồi nguồn phóng xạ
	CA1 - CG1, CG2
	Tới nhà NVC, CA1 yêu cầu;

· Toàn bộ người trong nhà ra khỏi khu vực;

· Giữ bí mật thông tin;

· Ngồi riêng tại một khu vực được chỉ định.

CG1 và CG2 trang bị lại quần áo, thiết bị như đã tiến hành tại nhà máy.
CG1 khảo sát suất liều trong nhà và gần nguồn:

· Tiến hành đo từ cửa vào;

· Đo vị trí cách nguồn 1m (suất liều cỡ 0.14 µSv/h) và 0.2m (suất liều cỡ 3.5 µSv/h);
· Xác định được chính xác nguồn vẫn trong hệ đo;

CG2 tiến hành đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ sau khi có kết quả đo từ CG1:

· CG3 lấy mẫu nhiễm bẩn ở mẫu bột trong bình hình trụ theo quy trình. Sau đó rút ra ngoài.

· CG1 đo phóng xạ của mẫu. Kết quả đo bằng phông. Xác định không có nhiễm bẩn phóng xạ.

CG1 và CG2 xác định suất liều bức xạ trong nhà và gần hệ đo đủ an toàn để tiến hành thu hồi nguồn và tiến hành:

· Mang bình chì vào nhà;

· Đưa hệ đo vào bình chì;

	II.6
	11:00
	Hoàn thành việc thu hồi nguồn phóng xạ
	CG1,CG2, NVA, CA1
	CG1 thông báo cho NVA và CA1:

· Đã hoàn thành việc đưa nguồn vào thùng chì;

· Không có nhiễm bẩn phóng xạ;

· Nhóm kỹ thuật ATBX hoàn thành công việc và sẽ làm báo cáo cho sở KHCN cũng như các bên liên quan;

· CA1 và NVA tiếp tục tiến hành các thủ tục khác liên quan tới sự cố.

	
	Kết thúc kịch bản


Thông tin cần lưu ý khi tiến hành diễn tập 

1. Trưởng Ban tổ chức diễn tập

·  Điều hành chung toàn bộ quá trình diễn tập;

·  Giải quyết vướng mắc giữa các bên tham gia diễn tập;

·  Quyết định dừng diễn tập nếu quá trình diễn tập gây mất an toàn;

·  Thành lập Nhóm đánh giá diễn tập (ĐGDT) độc lập với các lực lượng tham gia diễn tập ưpsc.

2. Nhóm đánh giá diễn tập

Nhóm ĐGDT đánh giá quá trình diễn tập trên các mặt sau:

·  Công tác chuẩn bị mặt bằng, trang thiết bị diễn tập của các lực lượng tham gia diễn tập;

·  Các mục tiêu của diễn tập ưpsc:

· Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố;

· Kiểm tra năng lực của lực lượng hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ;
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
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